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UAB “PRI”


DETALIZUOTI  KVARTALŲ  TVARKYMO  IR  NAUDOJIMO  REŽIMAI

TERITORIJOS NR. III B

KVARTALO NR.  92a
	1
	2
	3
	4
	5

	Pylimo 17 – 

kinoteatras “Lietuva”
	Kiti statiniai
	Galimi remonto, rekonstravimo, griovimo darbai, reglamentuota naujų statinių statyba.

Maksimalus aukštingumas – keturi aukštai .
	Ribotas naudojimas

- galimos paskirtys: gyvenamoji, visuomeninė, komercinė ir smulkaus verslo
	Kiti nurodymai rekonstruojamiems ir naujai statomiems pastatams  pateikiami lape 2.

	
	Teritorijos elementai
	Atkūrimo, remonto, rekonstravimo darbai
	
	

	
	Želdynai
	Rekonstravimas - atkūrimas
	
	


Bendrieji reikalavimai rekonstruojamiems ir naujai statomiems pastatams 92a ir 92b kvartaluose: 
1. Dominuojantis užstatymo morfologinis tipas – perimetrinis reguliarus ( tipas PR - žr. VSAR priedą “ Vilniaus senamiesčio užstatymo urbanistinių struktūrų tipologija” ).

2. Maksimalus rekonstruojamų ir naujai statomų pastatų aukštingumas 92a kvartale – keturi aukštai su mansarda, 92b – du aukštai su mansarda vakarinėje kvartalo dalyje, trys aukštai su mansarda – Pylimo 21 sklype.  

3. Pastatai dengiami šlaitiniais stogais. 

4. Prieš pradedant  pastatų remonto ir rekonstravimo darbus būtina atlikti esamos būklės fiksavimo ir natūros tyrimo darbus. Jei numatomi griovimo darbai, būtinos NKVA ekpertų išvados  dėl statinio kultūrinės vertės.
5. Prieš pradedant žemės kasimo darbus būtina atlikti archeologinius tyrimus.
6. Tyrimų metu aptiktos vertingų istorinių statinių dalys ir elementai tvarkomi pagal restauravimo technologijas.    
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